{:$Think.config.web.header}
{include file="header" /}

- 卡（cal） 换算
- 千卡（kcal） 换算
- 千瓦·时（kW·h） 换算
- 英制马力·时（hp·h） 换算
- 米制马力·时（ps·h） 换算
- 公斤·米（kg·m） 换算
- 英热单位 btu 换算
- 英尺·磅 ft·lb 换算

#### 在线热量换算器介绍

①经某一过程温度变化为△t，它吸收(或放出)的热量。Q表示热量(J)

Q=c·m·Δt．

Q吸=c·m·（t－t0）

Q放=c·m·（t0－t）

（t0是初温;t是末温）

其中C是与这个过程相关的比热(容)．

热量的单位与功、能量的单位相同。在国际单位制中热量的单位为焦耳(简称焦，缩写为J)(为纪念科学家焦耳而立）。历史上曾定义热量单位为卡路里(简称卡，缩写为cal)，只作为能量的辅助单位，1卡=4.184焦。

`注意：1千卡=1000卡=1000卡路里=4184焦耳=4.184千焦`

某一区域在某一时段内吸收的热量与释放、储存的热量所维持的均衡关系。

△T=（t1-t0）

②固体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式：Q放=mq 气体燃料完全燃烧释放的热量的计算公式：Q=Vq Q表示热量(J)，q表示热值( J/kg )，m表示固体燃料的质量(kg)，V表示气体燃料的体积(m^3）。

q=Q放/m(固体）；q=Q放/v(气体）

W=Q放=qm=Q放/m W=Q放=qV=Q放/v (W：总功）

（热值与压强有关）

SI制国际单位：

Q———某种燃料完全燃烧后放出的热量———焦耳 J

m———表示某种燃料的质量———千克 kg

q———表示某种燃料的热值———焦耳每千克 J/kg

热能计算公式

`Q=△t*m*C`

(比热容是C、质量是m、Δt是温度差)

{include file="nav" /} {include file="link" /} {include file="footer" /}