{:$Think.config.web.header}
{include file="header" /}

- 克/立方厘米（g/cm³） 换算
- 千克/立方厘米（kg/cm³） 换算
- 千克/立方分米（kg/dm³） 换算
- 克/立方米（g/m³） 换算
- 克/立方分米（g/dm³） 换算
- 千克/立方米（kg/m³） 换算

#### 在线密度换算器介绍

1千克/立方米(kg/m3)= 0.001克/立方厘米(g/cm3)= 0.0624磅/立方英尺(lb/ft3)

1磅/立方英尺(lb/ft3)= 16.02千克/立方米(kg/m3)

1磅/立方英寸(lb/in3)= 27679.9千克/立方米(kg/m3)

1磅/立方美加仑(lb/gal3)= 119.826千克/立方米(kg/m3)

1磅/立方英加仑(lb/gal3)= 99.776千克/立方米(kg/m3)

1磅/立方(石油)桶(lb/bbl3)= 2.853千克/立方米(kg/m3)

1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重－130

API度=141.5/15.5℃时的比重－131.5

{include file="nav" /} {include file="link" /} {include file="footer" /}