{:$Think.config.web.header}
{include file="header" /}

- 巴（bar） 换算
- 千帕（kPa） 换算
- 百帕（hPa） 换算
- 毫巴（mbar） 换算
- 帕斯卡（Pa = N/㎡） 换算
- 标准大气压（atm） 换算
- 毫米汞柱(托)（mm Hg=Torr） 换算
- 磅力/英尺㎡（lbf/ft㎡） 换算
- 磅力/英寸㎡（lbf/in㎡ = PSI） 换算
- 英吋汞柱（in Hg） 换算
- 公斤力/厘米㎡（kgf/㎡） 换算
- 公斤力/米㎡（kgf/c㎡） 换算
- 毫米水柱（mmH2O） 换算

#### 在线压力换算器介绍

1巴(bar)= 100千帕(kPa)

1千帕(kPa)= 0.145磅力/平方英寸(psi²) = 0.0102千克力/平方厘米(kgf/cm²) = 0.0098大气压(atm)

1磅力/英寸(psi)= 6.895千帕(kPa) = 0.0703千克力/厘米(kg/cm) =0.0689巴(bar)= 0.068大气压(atm)

1物理大气压(atm)= 101.325千帕(kPa)= 14.696磅/英寸(psi)= 1.0333巴(bar)

1工程大气压= 98.0665千帕(kPa)

1毫米水柱(mmH2O)= 9.80665帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)= 133.322帕(Pa)

1托(Torr) = 133.322帕(Pa) 1达因/厘米(dyn/cm)= 0.1帕(Pa)

{include file="nav" /} {include file="link" /} {include file="footer" /}